
附件1：
低速无人车基本参数要求

一、车身参数
最大允许总质量及尺寸限值应符合表1。
表1最大允许总质量及尺寸限值

	类型
	参数

	
	最大允许总质量（kg）
	长（mm）
	宽（mm）
	高（mm）

	无人物流车
	500≤m≤3300
	500≤L≤4100
	900≤W≤1800
	1300≤H≤2700

	无人环卫车
	200≤m≤4000
	700≤L≤5000
	600≤W≤2500
	900≤H≤2700

	其它（含超参数）
	必须获得国家或省市认可的第三方检测机构认定（含专家论证）标准

	注：长、高、宽参数均不包含感知设备。


二、车体要求

车厢密闭，具备防介入、防拆卸等安全措施，配备监控系统，可远程监控车辆周边、车辆位置、车辆行驶状态等有关信息，配备自动驾驶数据记录装置可实时记录以上信息。

三、自动驾驶等级要求

应具备符合GB/T 40429-2021中4级及以上驾驶自动化等级系统。

四、通过性参数

（一）最小转弯半径应不大于5.4m。

（二）最大爬坡能力应不小于20%。

（三）最小离地间隙应不小于110mm，且不大于160mm。

五、动力参数

（一）采用纯电机驱动，在4s内起步加速应不大于8km/h。

（二）最高倒车车速不大于5公里/时；温度在20℃以上时，一次充换电完成后，满载综合续驶里程应大于80公里。

六、倾斜稳定性

（一）满载时，应能停在坡度不小于20%的坡道上，不得后溜。

（二）满载时，应能在左右倾斜（侧向）坡度不小于20%的情况下保持稳定。

七、运行环境适应性

（一）在晴天、阴天、中雨及以下、轻雾、轻霾等环境下均能正常工作，不能丧失其正常行驶功能，各电器部件功能正常，在雨天条件下，箱体内无水迹。

（二）行驶在水深不大于500mm的环境中，应能保证设备绝缘，并应保证正常行驶，灯具、电动机、蓄电池等电器部件功能正常。

八、安全性要求

（一）原则上，凡人体可触及之处，均不应有尖角、毛刺、飞边等外露的锐边，车架、厢体四周以及厢体门等零部件的端部必须加工成圆角或用护套覆盖；

（二）低速无人车传感器的车前和车后最大有效感知距离应不小于50m；

（三）符合信息安全要求，符合《基于公众电信网的联网汽车信息安全技术要求》中的规定，运营主体应建立车内通信和车外通信安全防护措施，综合保障车辆运营全生命周期的控制安全、应用安全、网络通信安全、数据安全和云服务安全。

九、其他要求

国家或省市认可的第三方检测机构认可的低速无人车车型基本参数要求，后续按最新认定的标准执行。


