
附件9：

低速无人车车辆编码规格及样式

在龙岩市行政辖区开展道路测试/示范应用的低速无人车编码外廓尺寸为480mm×140mm，从上至下采用渐变绿色。在车辆编码上方标明“低速无人车”字样。其中车辆编码与乘用车车牌字体一致，高66mm，“低速无人车”为思源黑体82*10mm。悬挂编码材质应采用铝板（牌号1060，状态H24），表面覆盖反光膜应为车牌级反光膜且符合GA666-2018《机动车号牌用反光膜》标准，耐候5年；悬挂固定套件应为DA-3F不锈钢。编码样式具体示例如下：
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